BusinessPhone – ACD Agent
Beschrijving

## Display informatie

Notitie:

Dit hoofdstuk heeft enkel betrekking op het Dialog 4222 Office en het Dialog 3212 Standard toestel.

Het display steunt uw acties op het telefoontoestel met stap voor stap aanwijzingen. Wanneer uw telefoon inactief is, toont de bovenste lijn algemene informatie. De onderste lijn toont uw naam en uw aansluitingsnummer.

Tijdens een intern gesprek toont de onderste lijn de naam van de andere partij, zijn aansluitingsnummer en status.

Indien u een gesprek voert met iemand die een omleiding geactiveerd heeft, toont de bovenste lijn de naam en het aansluitingsnummer van de persoon die u hebt opgeroepen en de onderste naar waar het gesprek wordt omgeleid.

Tijdens een binnenkomend extern gesprek toont de onderste lijn het nummer van de andere partij en zijn status (indien verbonden met een ISDN-hoofdlijn).

#### Statusinformatie

Statusinformatie tijdens interne oproepen:

|  |  |  | Het opgeroepen nummer is geblokkeerd. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting is bezet. |
|  |  |  | Inkomend gesprek. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting is vrij. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting is vrij op lijn 2. |
|  |  |  | Opschakeling. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting heeft het gesprek in wacht geplaatst. |
|  |  |  | De heroproep van een individueel gesprek werd in wacht geplaatst. |
|  |  |  | Gespreksmodus. |
|  |  |  | Nummer onbekend. |
|  |  |  | Wacht indien bezet modus. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting heeft tekstinformatie opgeslagen. |
|  |  |  | De opgeroepen aansluiting heeft gesproken informatie opgeslagen. |
|  |  |  | Geeft de buitentemperatuur en de tendens aan (naar boven of beneden), indien uw telefoon met een optionele temperatuursensor is uitgerust. |

© Ericsson Enterprise 2004