BusinessPhone – ACD Agent
Afwezigheidsinformatie

## Informatie invoeren

Tekst- of gesproken informatie opslaan.

2de

Druk.

Info

Druk.

Wanneer de informatie geactiveerd is, toont de bericht-/infolamp een continu licht. Wanneer er een bericht binnenkomt, begint de lamp te knipperen, zie paragraaf Ontvangen berichten nakijken en opslaan.

Kies Vooraf bepaalde tekst of Voice informatie.

#### Vooraf bepaalde teksten

Voer info code en informatie aanvullen in (zie tabel).

| Code | Informatie aanvullen
Retourtijd | 1 | uur (00-23) minuten (00-59)
Datum van terugkomst | 2 | maand (01-12) dag (01-31)
Lunch | 3 | terug om, uur minuten
Vergadering | 4 | terug om, uur minuten
Vakantie | 5 | terug, maand dag
Ziekte | 6 | terug, maand dag

Druk om de informatie in te voeren.

Druk om de procedure te beëindigen.

De geprogrammeerde afwezigheidsinfo wordt op het display getoond. De interne oproepers ontvangen de informatie op het display (of als gesproken informatie voor oproepers zonder displaytoestel). Externe oproepers worden met de operator verbonden, die ook toegang heeft tot uw afwezigheidsinfo.

Vooraf bepaalde tekstvoorbeelden: Vakantie, terug op 27 juni

2de

Druk.

Info

Druk.

Voer code in.

Voer maand en dag in.

Druk.

Informatie activeren.

#### Voice informatie

2de

Druk.

Info

Druk.

Druk en spreek.

Druk om uw opname af te spelen en te beluisteren.

Druk en spreek om opnieuw op te nemen.

Druk om te activeren.

Druk om de procedure te beëindigen.

Interne oproepers horen de informatie via de hoorn of de luidspreker. Externe oproepers worden met de operator verbonden, die ook toegang tot uw afwezigheidsinfo heeft.

Notitie:

U kunt uw eigen nevenaansluitingsnummer kiezen, indien u uw informatie wenst te controleren.

© Ericsson Enterprise 2004