BusinessPhone – ACD Agent
Uitgaande gesprekken

## Nummer bezet

U roept een nevenaansluiting op en hoort een bezettoon.

#### Wacht indien bezet

U kunt uw gesprek als bezet aangeven door een gedempt belsignaal.

Druk om te wachten indien bezet.

Leg de hoorn niet op. Wanneer de opgeroepen aansluiting de hoorn terug oplegt, wordt hij automatisch terug opgebeld.

Notities:

Wanneer u de bezettoon opnieuw hoort, laat de gewenste aansluiting geen wachten indien bezet toe.

Het nummer voor wacht indien bezet kan van land tot land verschillen.

#### Opschakeling

U kunt op een lopend gesprek van een bezette aansluiting opschakelen (indien deze functie wordt toegelaten).

Druk om op te schakelen.

Er wordt een opschakelingstoon gehoord en een gesprek met drie partijen wordt tot stand gebracht. Wanneer de opgeroepen aansluiting de hoorn terug oplegt en u de hoorn niet oplegt, wordt de opgeroepen aansluiting automatisch heropgeroepen.

Notities:

Wanneer u nog altijd de bezettoon hoort, is uw aansluiting niet bevoegd om op te schakelen of de gewenste aansluiting wordt beschermd tegen opschakelen.

Het nummer om op te schakelen kan van land tot land verschillen.

© Ericsson Enterprise 2004