BusinessPhone – Agente DAC
Durante uma ligação

## Retenção individual

Você está mantendo uma conversação, isto é, a tecla Linha 1 está acesa. Agora você quer pôr a chamada atual em espera por curto tempo.

Linha 1

Pressionar a tecla de linha.

A lâmpada da tecla passa a piscar lentamente.

Linha 1

Pressionar a tecla outra vez para atender novamente a chamada que foi colocada em retenção.

© Ericsson Enterprise 2004