BusinessPhone – Agente DAC
Outras funções úteis

## Configuração tandem

A configuração tandem consiste de dois telefones com o mesmo número de lista. Um dos telefones é definido como primário, o outro como secundário. Esta função serve para melhorar a comunicação entre um usuário, que, por exemplo, tenha um aparelho com fio na sua mesa (telefone primário) e necessite de um outro, sem fio, (telefone secundário) para se locomover dentro da empresa. A configuração tandem funciona basicamente da maneira seguinte:

#### Para ativar a configuração tandem

Secundário on/off

Pressionar a tecla (pré-programada).

ou:

Teclar para ativar o telefone secundário.

Para chamadas de entrada:

- Os telefones são tratados como um ramal único.

Para chamadas de saída:

- Os telefones são tratados como 2 ramais separados.

#### Para desativar a configuração tandem

Secundário on/off

Pressionar a tecla (pré-programada).

ou:

Teclar para desativar o telefone secundário.

Para chamadas de entrada:

- O telefone secundário não pode ser chamado e o telefone primário funciona como stand alone normal.

Para chamadas de saída:

- Os telefones são tratados como 2 ramais separados.

#### Transferir uma ligação do telefone primário para o secundário, e vice versa

Consulta

Pressionar e teclar o seu próprio número de lista.

Transferir

Pressionar a tecla.

© Ericsson Enterprise 2004