BusinessPhone – Agente DAC
Chamadas de saída

## Números abreviados

Com os números abreviados você pode estabelecer chamadas pressionando poucas teclas. Os números externos mais freqüentemente chamados podem ser armazenados sob a forma de números abreviados comuns na central telefônica.

Os números externos que você usa mais freqüentemente - denominados números abreviados individuais - podem ser armazenados e usados no segundo nível das teclas programáveis do telefone, no teclado opcional ou nas teclas 0 a 9.

Nota:

todas aquelas funções que podem ser ativadas/desativadas por meio de códigos discados, como, por exemplo, *32* e #32# para recordação, podem também ser armazenadas como números abreviados individuais.

Existem duas maneiras para programar um número abreviado individual ou uma função:

#### Opção 1 - Através de uma tecla programável

4 números abreviados individuais podem ser programados nas teclas programáveis no telefone e 17 no teclado opcional (só no Dialog 4222 Office). Veja o capítulo Números abreviados individuais por meio de uma tecla programável.

#### Opção 2 - Através do teclado

10 números abreviados individuais podem ser programados nas teclas 0 a 9. Veja o capítulo Números abreviados individuais através do teclado.

Adicionalmente, é possível programar 4 teclas programáveis no telefone (veja opção 1).

Notas:

este procedimento é muito útil se você não estiver usando um teclado.

Se você estiver usando um Dialog 4222 Office com o teclado opcional todos os números abreviados programados nas teclas do telefone serão armazenados nas primeiras 10 teclas programáveis do teclado: veja o gráfico abaixo:

© Ericsson Enterprise 2004