BusinessPhone – Agente DAC
Redirecionamento de chamadas

## Redirecionamento individual

Esta característica lhe dá a possibilidade de redirecionar as suas chamadas para aparelhos internos e externos, como por exemplo qualquer número da lista telefônica, o ramal de um colega ou um número abreviado comum (por exemplo, o telefone do seu carro).

Nota:

para evitar um uso ilegítimo é possível bloquear os redirecionamentos externos individuais do seu ramal. Veja o capítulo Condições de segurança.

#### Programar e ativar redirecionamento interno

Redirecionar as suas chamadas para um aparelho interno.

2.º

Pressionar a tecla.

Redirecion.

Pressionar a tecla e discar o novo número da lista.

Qualquer número da lista.

2.º

Pressionar a tecla.

Redirecionamento

Pressionar a tecla.

Tom de verificação. A lâmpada de redirecionamento acende e fica acesa. O display exibe o estado atual da função siga-me.

Pressionar a tecla para terminar o procedimento.

Você pode fazer chamadas de saída normalmente. Um tom especial de teclar lembra-o de que o redirecionamento de chamadas está ativado.

Nota:

você não pode ativar um redirecionamento interno se já tiver ativado um redirecionamento individual externo.

#### Cancelar um redirecionamento interno

2.º

Pressionar a tecla.

Redirecionamento

Pressionar a tecla.

Está cancelado o redirecionamento individual. A lâmpada apaga‑se.

#### Programar e ativar um novo endereço de redirecionamento externo

Para configurar um novo endereço de redirecionamento externo individual:

Pressionar estas teclas.

Teclar o(s) dígito(s) de acesso às chamadas externas e introduzir o novo endereço de redirecionamento externo.

No máximo 24 dígitos.

Nota:

se a sua servidora pública requerer uma espera no segundo tom de chamada, pressionar .

Pressionar a tecla para ativar um redirecionamento individual.

Tom de verificação.

Pressionar a tecla para terminar o procedimento.

Nota:

#### antes de sair chame o seu ramal para verificar se o redirecionamento externo foi ativado corretamente. Deste modo você pode garantir que o número foi programado corretamente e que as suas chamadas não serão redirecionadas por engano a uma outra pessoa. Cancelar um redirecionamento externo

Pressionar estas teclas.

Pressionar a tecla.

Nota:

o endereço de redirecionamento programado não é removido da memória, fica apenas inativo.

#### Reativar um redirecionamento externo

Redirecionar as suas chamadas para um aparelho externo.

Teclar para ativar o redirecionamento externo programado.

Você pode fazer chamadas de saída normalmente. Um tom especial de teclar lembra-o de que o redirecionamento de chamadas está ativado. O display mostra que você ativou um redirecionamento externo.

Pressionar a tecla.

© Ericsson Enterprise 2004