BusinessPhone – Agente DAC
Durante uma ligação

## Retenção comum

Retenção

Pressionar a tecla (pré-programada).

A lâmpada da tecla de linha passa a piscar lentamente. Dentro de um minuto a ligação poder ser atendida por qualquer outro ramal; caso contrário, será devolvida ao ramal que a colocou em espera.

Linha 1

Pressionar a tecla para atender a chamada no seu próprio ramal.

ou:

Capturar a chamada de outro ramal:

Chamar o ramal que reteve a chamada.

Pressionar a tecla.

© Ericsson Enterprise 2004