BusinessPhone – Agente DAC
Chamadas de saída

## Estabelecer chamadas

Este capítulo descreve como estabelecer chamadas internas e externas.

Levantar o fone de mão do gancho e discar:

um número de ramal para estabelecer uma chamada interna.

ou:

o(s) dígito(s) para o acesso às chamadas externas e ao número externo.

Nota:

o dígito que deve ser discado para estabelecer chamadas externas depende da configuração do sistema.

ou

Para terminar o telefonema.

Nota:

você pode estabelecer suas chamadas mais rapidamente usando os números abreviados comuns e programando seus próprios números abreviados.

#### Viva-voz (handsfree)

Sem levantar o fone de mão do gancho, pressionar simplesmente uma tecla de linha, a tecla de alto-falante ou o primeiro dígito do número que deseja discar. A chamada está no modo viva-voz, utilizando o alto-falante e o microfone.

© Ericsson Enterprise 2004