BusinessPhone – ACD-agent
Beskrivning

## Displayinformation

Obs!

Det här avsnittet gäller endast Dialog 4222 Office och Dialog 3212 Standard-telefonen.

Instruktioner i teckenfönstret hjälper dig att använda telefonen. När telefonen inte används visas allmän information på den övre raden. På nedre raden står ditt namn och anknytningsnummer.

Vid interna samtal visas den andra personens namn, anknytningsnummer och status på den nedre raden.

Ringer du internt till någon som har vidarekopplat telefonen står den uppringda personens namn och anknytningsnummer på övre raden och vart samtalet vidarekopplas på nedre raden.

Vid inkommande externa samtal står den andra personens namn och status på nedre raden (om vederbörande är ansluten via ISDN).

#### Statusinformation

Statusinformation under interna samtal:

|  |  |  | Det uppringda numret är spärrat. |
|  |  |  | Den uppringda anknytningen är upptagen. |
|  |  |  | Inkommande samtal. |
|  |  |  | Den uppringda anknytningen är ledig. |
|  |  |  | Den uppringda anknytningen är ledig på linje 2. |
|  |  |  | Inbrytning. |
|  |  |  | Den uppringda anknytningen har parkerat samtalet. |
|  |  |  | Återuppringning från ett individuellt parkerat samtal. |
|  |  |  | Samtalsläge. |
|  |  |  | Numret är vakant. |
|  |  |  | Aviseringsläge. |
|  |  |  | Den uppringda anknytningen har textinformation lagrad. |
|  |  |  | Den uppringda anknytningen har röstinformation lagrad. |
|  |  |  | Anger utomhustemperaturen och dess aktuella tendens (stigande eller sjunkande) om telefonsystemet är utrustat med termometer (tillval). |

© Ericsson Enterprise 2004