BusinessPhone – ACD-agent
Utgående samtal

## Upptagen anknytning

Du ringer till en anknytning och det tutar upptaget.

#### Avisering

Du kan upplysa en upptagen anknytning om ditt samtal med hjälp av en dämpad ringsignal.

Tryck för att avisera samtalet.

Låt luren vara av. När den uppringda personen lägger på ringer telefonen automatiskt upp.

Obs!

Får du upptagetton igen beror det på att den önskade anknytningen inte tillåter avisering.

#### Numret för avisering kan skilja sig mellan olika länder.Inbrytning

Du kan direkt koppla in dig på en upptagen anknytning under pågående samtal (om detta är tillåtet).

Tryck för inbrytning.

En varningston för direktinkoppling hörs och ett trepartssamtal upprättas. Behåller du luren av ringer telefonen upp den sökta personen automatiskt så fort han/hon lägger på luren.

Obs!

Får du fortfarande upptagetton saknar du behörighet för inbrytning, eller också är den sökta anknytningen blockerad för inbrytning.

Numret för inbrytning kan skilja sig mellan olika länder.

© Ericsson Enterprise 2004