BusinessPhone – agent ACD
Przenoszenie wywołań

## Stałe przekierowanie

Funkcja ta realizuje przekierowywanie rozmów na zaprogramowany numer (np. do sekretariatu).

#### Włączanie funkcji stałego przekierowania

2 F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij, aby włączyć przekierowanie.

Wszystkie połączenia z danym numerem wewnętrznym będą przekierowywane na zaprogramowany numer. Na wyświetlaczu pojawi się bieżący stan przekierowania.

#### Anulowanie przekierowania

2 F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij, aby anulować przekierowanie.

© Ericsson Enterprise 2004