BusinessPhone – agent ACD
Funkcje ISDN

## Odbieranie połączeń przychodzących z linii-ISDN

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane dzwonkiem i miganiem lampki. Należy je odebrać w zwykły sposób. Może wystąpić jedna spośród poniższych sytuacji.

Przykład 1:

Sieć publiczna udostępnia numer osoby dzwoniącej.

Dzwoni pan Kowalski o numerze publicznym 0 181100 4736.

Przykład 2:

Osoba dzwoniąca włączyła funkcję utajniania numeru. (Numer osoby dzwoniącej nie zostanie wyświetlony).

Przykład 3:

Sieć publiczna nie udostępnia numeru osoby dzwoniącej. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawi się numer linii zewnętrznej.

Przykład 4:

Wywołanie od osoby dzwoniącej zostało przekierowane w sieci publicznej. Na wyświetlaczu pojawi się numer wywołujący i numer, z którego wywołanie zostało przekierowane.

© Ericsson Enterprise 2004