BusinessPhone – agent ACD
Inne użyteczne funkcje

## Wybieranie tonowe DTMF

Funkcja DTMF jest używana do sterowania automatami zgłoszeniowymi i innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Podnieś słuchawkę.

Wybierz numer wewnętrzny lub zewnętrzny, aby połączyć się z odpowiednim urządzeniem.

Gdy urządzenie odbierze połączenie, można nadal wybierać cyfry. Będą one przesyłane jako cyfry DTMF (sygnały tonowe) do tego urządzenia w celu włączenia żądanych funkcji.

© Ericsson Enterprise 2004