BusinessPhone – agent ACD
Opis okna dialogowego systemu BEA

## Aparat

Okno dialogowe Aparat jest głównym oknem aplikacji. W oknie tym można bezpośrednio rozpocząć programowanie przycisków funkcyjnych telefonu.

Pasek sterowania, znajdujący się w dolnej części okna dialogowego, umożliwia dostęp do osobistych ustawień użytkownika (Ustawienia), przeszukiwanie spisu numerów (Spis numerów), przypisywanie grup central prywatnych (Przypisanie), dostęp do sekcji zarządzania (Administracja), w której można zmienić hasło, oraz eksportowanie DCM (Eksport DCM), które pozwala na wydrukowanie indywidualnych numerów skróconych użytkownika na karcie opisów przycisków. Aby uzyskać więcej informacji, wystarczy kliknąć przycisk pomocy, co spowoduje otwarcie okna omówienia systemu BEA oraz systemu pomocy. Aby zamknąć program BusinessPhone Extension Assistant, należy kliknąć przycisk Zamknij.

#### opis

W części głównej okna dialogowego znajduje się rysunek telefonu i pole z krótkim opisem numeru wewnętrznego użytkownika, który obejmuje:

- rodzaj używanego telefonu,
- numer wewnętrzny,
- numer karty i numer pozycji,
- dostępne przyciski aparatu,
- liczbę podłączonych paneli przycisków, jeśli są podłączone.

Aby wyświetlić parametry przycisku, nazwę przycisku, funkcję przycisku, przypisany numer lub identyfikator i indywidualny numer skrócony, należy ustawić kursor myszy nad odpowiednim przyciskiem funkcyjnym telefonu. Fakt przypisania do przycisku funkcji lub indywidualnego numeru skróconego (lub obu tych elementów) wskazuje czerwona lampka.

#### Programowanie funkcji lub indywidualnego numeru skróconego

Należy kliknąć wartość przy pozycji „przyciski aparatu” w oknie opisu. Pojawi się nowe okno dialogowe z rysunkiem telefonu. Aby przypisać kod funkcji lub indywidualny numer skrócony, wystarczy kliknąć jeden z programowalnych przycisków funkcyjnych. Czerwona lampka sygnalizuje, że dany przycisk został już wcześniej zaprogramowany.

Przyciski znajdujące się na panelach dodatkowych (Direct Station Select – DSS) programuje się tak samo, tylko w innym oknie dialogowym. Aby otworzyć okno dialogowe dodatkowego panelu DSS, należy w polu opisu kliknąć wartość przy pozycji „przyłączone panele”. Zostanie wyświetlony rysunek panelu DSS. Informacje na temat programowania przycisków panelu DSS można znaleźć w sekcji Podłączony panel DSS.

#### Zmiana funkcji lub indywidualnego numeru skróconego

Aby wyświetlić parametry przycisku, nazwę przycisku, funkcję przycisku, przypisany numer lub identyfikator i indywidualny numer skrócony, należy ustawić kursor myszy nad odpowiednim przyciskiem funkcyjnym telefonu. Fakt przypisania do przycisku funkcji lub indywidualnego numeru skróconego (lub obu tych elementów) wskazuje czerwona lampka.

Oprócz tego na wybranym przycisku jest wyświetlany zielony punkt. Aby zamknąć okno podręczne i otworzyć okno dialogowe Parametry przycisku, należy kliknąć wybrany przycisk. W tym oknie dialogowym można zmienić funkcje przycisku, przypisany numer lub identyfikator, a także wybrać inny dzwonek i jego priorytet, jeśli opcje te są dostępne. Patrz także Parametry przycisków.

Można teraz dostosować parametry przycisku do własnych potrzeb. Po wprowadzeniu zmian na poniższym pasku sterowania należy kliknąć przycisk Prześlij, aby zapisać nowe ustawienia w systemie.

#### Operacje

załaduj |  | pobranie zaprogramowanego numeru z systemu |
poprzedni |  | wyświetlenie informacji o poprzednim przycisku |
nast. |  | wyświetlenie informacji o następnym przycisku |
zamknij |  | zamknięcie okna dialogowego Parametry przycisków |

© Ericsson Enterprise 2004