BusinessPhone – agent ACD
Podczas połączeń

## Przełączanie się między rozmowami

Trwa rozmowa, na przykład na linii 2, a użytkownik chce powrócić do zawieszonego połączenia na linii 1. Lampka zawieszonego połączenia miga.

Linia 1

Naciśnij, aby zawiesić drugie połączenie.

Nastąpi połączenie pierwszej rozmowy.

Naciśnij, aby zawiesić pierwsze połączenie.

Nastąpi połączenie drugiej rozmowy.

Naciśnij, aby zakończyć trwające połączenie.

© Ericsson Enterprise 2004