BusinessPhone – agent ACD
Opis

## Dialog 4222 Office

1 Wyświetlacz

2x20 znaków. Patrz sekcja Informacje na wyświetlaczu.

2 Dwufunkcyjne przyciski programowalne

Zapisywanie numerów, programowanie funkcji.

3 2 F

Przycisk dostępu do podrzędnych funkcji przycisków (nazwa funkcji podrzędnej znajduje się w drugim wierszu opisu przycisku).

4 Transfer / Przekierowanie

a. |  | Połączenie rozmowy z innym abonentem. Patrz sekcja Podczas połączeń.

b. |  | Włączanie/wyłączanie funkcji przekierowania. Patrz sekcja Przenoszenie wywołań.

5 Zapytanie / Konferencja

a. |  | Kierowanie zapytania na numer wewnętrzny lub zewnętrzny.

b. |  | Zestawianie połączenia trzech lub więcej rozmówców.

Patrz sekcja Podczas połączeń.

6 Linia 2 / Odczyt &

a. |  | Przycisk linii 2 dla połączeń przychodzących i wychodzących.

b. |  | Odczyt informacji. Patrz sekcja Informacja o nieobecności.

7 Linia 1 / Zachowaj/Powtórz

a. |  | Przycisk linii 1 dla połączeń przychodzących i wychodzących.

b. |  | Zapisywanie lub wybieranie numeru zewnętrznego. Patrz sekcja Połączenia wychodzące.

8 Wiadomość / Informacja

a. |  | Wysyłanie i odbieranie wiadomości. Patrz sekcja Wiadomości.

b. |  | Wprowadzanie informacji. Patrz sekcja Informacja o nieobecności.

9 Wyłączanie i włączanie mikrofonu

Wyłączanie i włączanie mikrofonu. Patrz sekcje Podczas połączeń i Wyłączenie dzwonka.

10 Włączanie/wyłączanie głośnika

Włączanie lub wyłączanie głośnika. Patrz sekcja Podczas połączeń.

11 Przycisk zestawu nagłownego

Patrz sekcja Zestaw nagłowny — Dialog 4222 Office.

12 Regulacja głośności

13 Kasowanie

Rozłączanie połączeń lub usuwanie informacji z wyświetlacza podczas programowania.

14 Mikrofon

15 Opcjonalny panel dodatkowych przycisków

17 dwufunkcyjne przyciski programowalne.

Uwaga:

Należy używać tylko panelu typu DBY 419 01.

16 Głośnik

17 Słuchawka z funkcją aparatu słuchowego

Uwaga:

Część słuchawki zawierająca głośnik może przyciągać niewielkie metalowe przedmioty.

© Ericsson Enterprise 2004