BusinessPhone – Агент ACD
Средства ISDN

## Исходящий вызов по ISDN-линии

Произведите исходящий вызов как обычно.

Если вызываемый абонент также подключен к цифровой соединительной линии, на его дисплее будет выведен ваш общий номер.

Если номер абонента, с которым вы соединились, отличается от набранного (например, в случае переадресации или подхвата вызова с другого аппарата), на вашем дисплее будет выведен новый номер.

Пример:

Номер вызывающего абонента 0 181100 Внутренняя линия 4736.

Вместо вызванного абонента 4736 на вызов отвечает абонент 5446.

Если вызываемый абонент включил функцию запрета отображения номера, на вашем дисплее будет показана следующая информация.

© Ericsson Enterprise 2004