BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212

## Appels entrants

### Appels internes

Vous êtes informé d'un appel entrant par une sonnerie et le clignotement d'un témoin lumineux. Le numéro et le nom de l'appelant interne s'affichent sur l'écran (modèle Dialog 4222 Office / Dialog 3212 Standard).

### Appels externes

Vous êtes informé d'un appel entrant par une sonnerie et le clignotement d'un témoin lumineux. Si vous êtes connecté à une ligne de jonction numérique (RNIS), le numéro de l'appelant externe s'affiche sur l'écran ainsi que, en cas de déviation sur le réseau public, les numéros du correspondant dévié et de l'appelant (voir aussi section Fonctions RNIS) (modèle Dialog 4222 Office / Dialog 3212 Standard). Une ligne de jonction est identique à une ligne réseau.

#### Informations complémentaires

Répondre aux appels

Sonnerie silencieuse

Mémorisation et recomposition des appels entrants

© Ericsson Enterprise 2004