BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Autres fonctions

## Tonalités DTMF

La fonction DTMF permet de contrôler les répondeurs ou tout autre dispositif de télécommunication.

Décrochez le combiné.

Effectuez l'appel interne ou externe pour joindre le dispositif souhaité.

Lorsque vous obtenez une réponse à votre appel, vous pouvez composer les chiffres qui seront envoyés sous forme de chiffres DTMF (signaux de tonalité) au dispositif appelé afin d'activer les fonctions souhaitées.

© Ericsson Enterprise 2004