BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Description des boîtes de dialogue BEA

## DSS connectée

La boîte de dialogue Module de touches affiche une représentation interactive de ou des unités DSS. DSS signifie Direct Station Select, un autre nom pour le module de touches supplémentaire connecté à votre téléphone système.

Un témoin lumineux rouge indique qu'une fonction ou qu'un numéro abrégé individuel (ou les deux) a été affecté à la touche. Déplacez la souris sur les touches programmables de l'unité DSS pour afficher les paramètres, le nom et la fonction des touches, l'ID/le numéro affecté ainsi que le numéro abrégé individuel.

En outre, un point vert apparaît sur la touche sélectionnée. Cliquez sur cette touche pour fermer la fenêtre contextuelle et afficher la boîte de dialogue Paramètres de touche. Celle-ci vous permet de modifier la fonction de la touche, l'ID ou le numéro affecté et de sélectionner une option de sonnerie et une priorité, si disponible. Voir aussi section Paramètres de touche.

Apportez les modifications souhaitées aux paramètres de touche. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur "soumettre" dans la barre de contrôle pour enregistrer vos modifications dans le système.

#### Actions

recharger |  | Pour récupérer un numéro programmé du système. |
précédente |  | Pour afficher la programmation de la touche précédente. |
suivante |  | Pour afficher la programmation de la touche suivante. |
fermer |  | Pour fermer la boîte de dialogue Module de touches. |

© Ericsson Enterprise 2004