BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Description

## Tonalités

Les tonalités sont audibles dans le combiné.

Tonalité d'appel (le système attend que vous composiez un numéro) |  |
Tonalité spéciale (le système attend que vous composiez un numéro, déviation active) |  |
Sonnerie (signal d'appel au correspondant) |  |  |  | - intervalle : 4 secondes |
Sonnerie spéciale (appel entrant sur la deuxième ligne) |  |  |  | - intervalle : 4 secondes |
Tonalité d'occupation (la ligne du correspondant est occupée) |  |
Tonalité de numéro non attribué (ligne du correspondant non accessible ou numéro non attribué) |  |
Tonalité d'appel en attente |  |  |  |  |
Tonalité d'encombrement (l'appel ne peut pas être effectué parce que la ligne est encombrée ou le poste du correspondant verrouillé) |  |
Tonalité de contrôle (vérifie que la fonction demandée est accessible) |  |
Tonalité d'intrusion (envoyée à tous les correspondants pendant l'intrusion) |  |

### Sonneries

Les sonneries sont émises par le téléphone.

Sonnerie interne |  |  |  | - intervalle : 4 secondes |
Sonnerie externe |  |  |  | - intervalle : 4 secondes |
Sonnerie de rappel automatique |  |

Remarque :

Les tonalités et sonneries décrites dans ce manuel sont celles d'un système standard et peuvent varier d'un pays à l'autre.

© Ericsson Enterprise 2004