BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Groepseigenschappen

## Algemene bel

De algemene belfaciliteit maakt het mogelijk dat alle nevenaansluitingen van het systeem (incl. de operator) het gesprek van een nevenaansluiting kunnen aannemen die als algemene belnevenaansluiting vooraf werd bepaald.

Kies de algemene belaannamecode.

Vraag uw systeembeheerder naar de algemene belaannamecode.

U wordt onmiddellijk met de oproepende partij verbonden. Indien twee of meer aansluitingen terzelfdertijd een oproep van de algemene belaansluiting proberen te beantwoorden, kan enkel de eerste aansluiting het gesprek aannemen. De andere nevenaansluitingen zullen de nummer niet-bereikbaar toon horen en hun displays zullen het bericht. Dit gebeurt eveneens, wanneer u de algemene belaannamecode kiest en er op de algemene belaansluiting geen gesprekken in wacht zijn.

Notitie:

U kunt ook de algemene belcode op een functietoets programmeren.

© Ericsson Enterprise 2004