BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Uitgaande gesprekken

## Nummer bezet

U roept een aansluiting op en hoort een bezettoon.

#### Wacht indien bezet

U kunt uw gesprek als bezet aangeven door een gedempt belsignaal.

Druk om te wachten indien bezet.

Leg de hoorn niet op. Wanneer de opgeroepen aansluiting de hoorn oplegt, wordt hij automatisch opgebeld.

Notities:

Wanneer u de bezettoon opnieuw hoort, laat de gewenste aansluiting geen wachten indien bezet toe.

Het nummer voor wacht indien bezet kan van land tot land verschillen.

#### Opschakeling

U kunt op een lopend gesprek van een bezette aansluiting opschakelen (indien deze functie wordt toegelaten).

Druk om op te schakelen.

U hoort een opschakelingstoon en een gesprek met drie partijen wordt tot stand gebracht. Wanneer de opgeroepen aansluiting de hoorn oplegt en u de hoorn van de haak laat, wordt de opgeroepen aansluiting automatisch heropgeroepen.

Notities:

Wanneer u nog altijd de bezettoon hoort, is uw aansluiting niet bevoegd om op te schakelen of de gewenste aansluiting wordt beschermd tegen opschakelen.

Het nummer om op te schakelen kan van land tot land verschillen.

© Ericsson Enterprise 2004