BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Uitgaande gesprekken

## Automatisch terugbellen

U roept een aansluiting op en hoort een bezettoon of krijgt geen antwoord.

Druk.

Controletoon.

Notitie:

Het nummer voor het automatische terugbellen kan van land tot land verschillen.

of

De hoorn terug opleggen of drukken om de procedure te beëindigen.

U wordt teruggebeld, wanneer de aansluiting het lopende gesprek beëindigt of wanneer de aansluiting een nieuw gesprek beëindigt. U moet binnen de acht seconden antwoorden, anders wordt de terugbelservice geannuleerd.

Neem de hoorn op, wanneer u teruggebeld wordt.

(U kunt ook de lijn- of luidsprekertoets drukken om handsfree te antwoorden.)

© Ericsson Enterprise 2004