BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Andere nuttige eigenschappen

## DTMF tonen

De DTMF functie wordt gebruikt om antwoordapparaten of andere telecommunicatietoestellen te sturen.

Neem de hoorn op.

Voer een intern of extern gesprek om de gewenste inrichting te bereiken.

Wanneer uw gesprek beantwoord wordt, kunt u doorgaan met cijfers kiezen die als DTMF cijfers (toonsignalen) aan de opgeroepen inrichting gezonden worden om de gewenste functies te activeren.

© Ericsson Enterprise 2004