BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
BEA Dialoogbeschrijving

## Instellingen

U kunt de persoonlijke instellingen van uw nevenaansluiting programmeren. De volgende individuele instellingen zijn beschikbaar:

#### Index

##### Indexnaam

Voer de naam van uw verkozen index in.

#### Omleiding

##### Uitgaande vaste omleiding

Voer de antwoordpositie voor de vaste omleiding in (bijv. secretaresse of operator).

##### Volg mij adres

Voer de antwoordpositie voor de volg mij voorziening in.

#### Uitgaande vaste omleiding, wanneer het draadloze toestel niet actief is

##### Bestemming voor interne gesprekken

Voer de antwoordpositie voor interne oproepen in, wanneer de vaste omleiding werkzaam is, maar het draadloze toestel niet actief is.

##### Bestemming voor externe gesprekken

Voer de antwoordpositie voor externe gesprekken in, wanneer de vaste omleiding werkzaam is, maar het draadloze toestel niet actief is.

#### Vaste omleidingsopties bij externe gesprekken

##### Directe omleiding?

Markeer dit vakje, indien u wenst dat alle inkomende externe gesprekken naar de vaste omleidingsantwoordpositie worden omgeleid.

##### Directe omleiding bij geen antwoord?
(Omleiding wanneer niet geantwoord wordt)

Markeer dit vakje, indien u wenst dat alle inkomende externe gesprekken naar de vaste omleidingsantwoordpositie worden omgeleid, wanneer er niemand uw gesprekken binnen een bepaalde tijd beantwoordt.

##### Directe omleiding bij bezet?
(Omleiding wanneer de oproeper een bezettoon hoort)

Markeer dit vakje, indien u wenst dat alle inkomende externe gesprekken naar de vaste omleidingsantwoordpositie worden omgeleid, wanneer uw aansluiting bezet is.

##### Individuele externe omleiding?

Markeer dit vakje, indien u wenst dat alle inkomende externe gesprekken naar een extern nummer worden omgeleid.

#### Vaste omleidingsopties bij interne gesprekken

##### Directe omleiding?

Markeer dit vakje, indien u wenst dat alle inkomende interne oproepen onmiddellijk naar de vaste omleidingsantwoordpositie worden omgeleid.

##### Directe omleiding bij geen antwoord?
(Omleiding wanneer niet geantwoord wordt)

Markeer dit vakje, indien u wenst dat alle inkomende interne gesprekken naar de vaste omleidingsantwoordpositie worden omgeleid, wanneer er niemand uw gesprekken binnen een bepaalde tijd beantwoordt.

##### Directe omleiding bij bezet?
(Omleiding wanneer de oproeper een bezettoon hoort)

Markeer dit vakje, indien u wenst dat alle inkomende interne gesprekken naar de vaste omleidingsantwoordpositie worden omgeleid, wanneer uw aansluiting bezet is.

#### Tandemconfiguratie

De tandemconfiguratie is een eenheid die uit twee telefoontoestellen bestaat die hetzelfde indexnummer gebruiken. Een van de toestellen wordt als primair en het andere als secundair vastgelegd.

Deze functie verhoogt de communicatiemogelijkheid voor gebruikers, die bijvoorbeeld een draadtelefoon op hun tafel hebben (het primaire toestel) en binnen het firmagebouw mobiel moeten zijn met hun eigen draadloos toestel (het secundaire toestel).

##### Omleiding naar slave bij geen antwoord?
(Omleiding naar secundair toestel wanneer niet geantwoord wordt)

Markeer dit vakje, indien u wenst dat alle inkomende interne gesprekken naar het secundaire toestel worden omgeleid, wanneer er niemand op uw primair toestel binnen een bepaalde tijd antwoordt.

##### Slave altijd ingelogged? (Secundair altijd ingelogged?)

Markeer dit vakje, wanneer u het secundaire toestel altijd wenst te gebruiken.

##### Bellen op master en slave? (Belsignaal op primair en secundair toestel?)

Wanneer u dit vakje markeert, wordt ieder inkomend gesprek op uw primaire en secundair toestel aangekondigd.

#### Telinformatie

Wanneer de BusinessPhone communicatiecentrale van een meterinformatie van het openbare net voorzien is, kan de meterfunctie gebruikt worden om de kosten van uitgaande gesprekken te controleren. De BusinessPhone communicatiecentrale heeft verschillende opties om deze informatie te bekomen.

##### Telinformatie wordt aangetoond?

Kies hoe de telinformatie, bijv. kosten laatste gesprek, getoond moeten worden.

##### Automatisch informatie display?

Markeer dit vakje, wanneer u de gesprekskosten automatisch wenst te zien, nadat u een gesprek hebt beëindigd. Deze functie verlangt een telefoon met een display.

#### Acties

submit |  | Om uw instellingen naar het systeem over te dragen. |
reload |  | Om actuele persoonlijke instellingen uit het systeem op te vragen. |
geblokkeerd |  | Om de persoonlijke instellingsdialoog te sluiten. |

Notitie:

Alle ingevoerde data worden slechts één keer gecontroleerd nadat ze naar het systeem werden overgedragen. In geval van een ongeldige invoer, ontvangt u enkel een foutmelding nadat al uw persoonlijke instellingen werden overgedragen. In geval van een fout worden de ongeldige parameters in de dialoog gemarkeerd. Klik enkel op inspringen voor meer gedetailleerde informatie.

© Ericsson Enterprise 2004