BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Uitgaande gesprekken

## Omgeleide aansluiting

Een omleidingsoproep doorverbinden maakt het mogelijk een specifieke nevenaansluiting op te roepen, zelfs wanneer gesprek doorverbinden op deze nevenaansluiting geactiveerd is.

drukken.

Voer het toestelnummer in.

Druk.

U wordt met de gespecificeerde aansluiting verbonden, ongeacht welk type gespreksdoorverbinding van de opgeroepen aansluiting geactiveerd is.

© Ericsson Enterprise 2004