BusinessPhone — telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212
Przenoszenie wywołań

## Indywidualne przekierowanie

Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na numery wewnętrzne i zewnętrzne, np. dowolny numer w centrali, numer wewnętrzny kolegi, numer zewnętrzny lub wspólny numer skrócony (np. numer telefonu komórkowego).

Uwaga:

W celu zapobieżenia nadużyciom indywidualne przekierowanie zewnętrzne można zablokować dla swojego numeru wewnętrznego, patrz sekcja Zabezpieczenia.

#### Programowanie i włączanie przekierowania wewnętrznego

Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na numer wewnętrzny.

2F

Naciśnij.

Naciśnij i wybierz nowy numer w centrali.

Może to być dowolny numer w centrali.

2F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij.

Sygnał potwierdzenia. Lampka przekierowania świeci. Na wyświetlaczu znajdują się informacje o stanie funkcji podążania wywołania za abonentem.

Wciśnij, aby zakończyć procedurę.

Połączenia można nadal normalnie wykonywać. Specjalny sygnał zgłoszenia centrali przypomina o tym, że funkcja przenoszenia wywołań jest włączona.

Uwaga:

Nie można włączyć indywidualnego przekierowania wewnętrznego, jeżeli włączone jest już indywidualne przekierowanie zewnętrzne.

#### Anulowanie przekierowania wewnętrznego

2F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij.

Funkcja przekierowania indywidualnego jest wyłączona. Lampka zgaśnie.

#### Programowanie i włączanie nowego adresu przekierowania zewnętrznego

Ustawianie nowego adresu indywidualnego przekierowania zewnętrznego:

Wciśnij.

Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej i nowy numer zewnętrzny przekierowania.

Maksymalnie 24 cyfry.

Uwaga:

Cyfry dostępu do linii zewnętrznej zależą od konfiguracji systemu.

Uwaga:

Jeżeli sieć publiczna wymaga oczekiwania na drugi ton wybierania, wciśnij .

Wciśnij, aby włączyć przekierowanie wewnętrzne.

Sygnał potwierdzenia.

Wciśnij, aby zakończyć procedurę.

Uwaga:

Przed opuszczeniem biura zadzwoń na swój numer wewnętrzny, aby sprawdzić, czy przekierowanie zewnętrzne zostało ustawione prawidłowo. W ten sposób można się upewnić, że numer został zaprogramowany prawidłowo i że wywołania nie zostaną przekierowane pomyłkowo do innej osoby.

#### Anulowanie przekierowania zewnętrznego

Naciśnij.

Wciśnij.

Uwaga:

Zaprogramowany numer przekierowania nie jest usuwany z pamięci, przekierowanie jest po prostu wyłączane.

#### Ponowne włączanie przekierowania zewnętrznego

Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na numer zewnętrzny.

Naciśnij, aby włączyć zaprogramowane przekierowanie na numer zewnętrzny.

Połączenia można nadal normalnie wykonywać. Specjalny sygnał zgłoszenia centrali przypomina o tym, że funkcja przenoszenia wywołań jest włączona. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o włączeniu funkcji przekierowania na numer zewnętrzny.

Wciśnij.

© Ericsson Enterprise 2004