BusinessPhone — telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212
Informacja o nieobecności

## Wprowadzanie informacji

Zapisywanie informacji tekstowych lub głosowych.

2F

Naciśnij.

Informacja

Naciśnij.

Po uaktywnieniu informacji lampka Wiadomość/Informacja będzie świecić. Po otrzymaniu wiadomości lampka zacznie migać, patrz sekcja Odsłuchiwanie wiadomości.

Wybierz opcję Zaprogramowany tekst lub Informacje głosowe.

#### Zaprogramowane teksty

Wprowadź kod informacji oraz informacje dodatkowe (patrz tabela).

| Kod | Informacja dodatkowa
Godzina powrotu | 1 | godzina (00–23) minuty (00–59)
Data powrotu | 2 | miesiąc (01–12) dzień (01–31)
Posiłek | 3 | powrót, godzina minuty
Spotkanie | 4 | powrót, godzina minuty
Urlop | 5 | powrót, miesiąc dzień
Choroba | 6 | powrót, miesiąc dzień

Wciśnij, aby wprowadzić informację.

Wciśnij, aby zakończyć procedurę.

Zaprogramowane informacje o przyczynie nieobecności pojawią się na wyświetlaczu. U osób dzwoniących z aparatów wewnętrznych informacje te pojawią się na wyświetlaczu telefonu (jeśli aparat nie ma wyświetlacza, usłyszą oni informację głosową). Połączenia zewnętrzne zostaną przekierowane do operatora, który także ma dostęp do informacji o powodach nieobecności.

Przykładowa zaprogramowana informacja tekstowa: Dni wolne, wracam 27 czerwca.

2F

Naciśnij.

Informacja

Naciśnij.

Wprowadź kod.

Podaj miesiąc i dzień.

Wciśnij.

Informacja jest aktywna.

#### Informacje głosowe

2F

Naciśnij.

Informacja

Naciśnij.

Wciśnij i zacznij mówić.

Wciśnij, aby odtworzyć, i odsłuchaj swoje nagranie.

Wciśnij i zacznij mówić, aby ponownie nagrać.

Wciśnij, aby włączyć.

Wciśnij, aby zakończyć procedurę.

Osoby dzwoniące z aparatów wewnętrznych usłyszą wiadomość w słuchawce lub w głośniku. Połączenia zewnętrzne zostaną przekierowane do operatora, który także ma dostęp do informacji o przyczynach nieobecności.

Uwaga:

Aby sprawdzić udostępniane informacje, należy wybrać własny numer wewnętrzny.

© Ericsson Enterprise 2004