BusinessPhone — telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212
Inne użyteczne funkcje

## Tony DTMF

Funkcja DTMF jest używana do sterowania autoatycznymi sekretarkami lub innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Podnieś słuchawkę.

Wykonywania połączenia wewnętrznego lub zewnętrznego w celu uzyskania połączenia z żądanym urządzeniem.

Jeżeli połączenie zostanie odebrane, można dalej wybierać cyfry, które zostaną wysłane jako cyfry DTMF (sygnały tonu) do urządzenia w celu włączenia żądanych funkcji.

© Ericsson Enterprise 2004