BusinessPhone — telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212
System skrzynki głosowej

## Wyłączanie skrzynki głosowej

2F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij.

Sygnał potwierdzenia.

Wciśnij, aby zakończyć procedurę.

Telefon ponownie zasygnalizuje nowe połączenia przychodzące.

Uwaga

Skrzynka głosowa jest dalej aktywna, gdy została zdefiniowana jako zaprogramowane przekierowanie Przekierowanie przy braku zgłoszenia and Przekierowanie, gdy dzwoniący słyszy sygnał zajętości.

© Ericsson Enterprise 2004