BusinessPhone — telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212
Inne użyteczne funkcje

## Układ tandemowy

Konfiguracja tandemowa jest jednostką składającą się z dóch telefonów używających tego samego numeru abonenta. Jeden z nich jest zdefiniowany jako nadrzędny, a drugi jako podrzędny. Funkcja ułatwia komunikację tym użytkownikom, którzy na przykład mają telefon przewodowy na biurku (telefon nadrzędny), ale często poruszają się po budynku firmy z własnym przenośnym telefonem (telefonem podrzędnym). Zasadniczo konfiguracja tandemowa działa w sposób następujący:

#### Włączanie konfiguracji tandemowej

Podrzędny wł./wył.

Naciśnij (przycisk zaprogramowany).

Lub:

Naciśnij, aby zalogować telefon podrzędny.

W przypadku wywołań przychodzących:

- Oba telefony są traktowane jako jeden numer wewnętrzny.

W przypadku połączeń wychodzących:

- Oba telefony są traktowane jak dwie różne linie.

#### Wyłączanie konfiguracji tandemowej

Podrzędny wł./wył.

Naciśnij (przycisk zaprogramowany).

Lub:

Naciśnij, aby wylogować telefon podrzędny.

W przypadku wywołań przychodzących:

- Nie można połączyć się z telefonem podrzędnym, a telefon nadrzędny pracuje jak zwykły aparat.

W przypadku połączeń wychodzących:

- Oba telefony są traktowane jak dwie różne linie.

#### Przekazywanie połączenia pomiędzy członkami jednostki tandemowej

Zapytanie

Naciśnij i wybierz własny numer w centrali.

Transfer

Naciśnij.

© Ericsson Enterprise 2004