BusinessPhone — telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212
Opis

## Informacja na wyświetlaczu

Uwaga:

Sekcja ta dotyczy tylko telefonów Dialog 4222 Office i Dialog 3212 Standard.

Na wyświetlaczu pojawiają się kolejne instrukcje, które ułatwiają korzystanie z telefonu. Gdy telefon jest w stanie spoczynku, w górnym wierszu wyświetlane są informacje ogólne. W dolnym wierszu jest wyświetlana nazwa i numer wewnętrzny użytkownika.

Podczas połączenia wewnętrznego w dolnym wierszu jest wyświetlana nazwa i numer wewnętrzny rozmówcy oraz stan połączenia.

W przypadku połączenia z numerem, dla którego zostało włączone przekierowanie, w górnym wierszu zostanie wyświetlona nazwa i numer wewnętrzny, do którego było kierowane wywołanie, a w dolnym wierszu informacje o miejscu, do którego połączenie zostało przekierowane.

Podczas połączenia zewnętrznego w dolnym wierszu jest wyświetlany numer rozmówcy i stan połączenia (jeśli aparat jest podłączony do miejskiej sieci ISDN).

Jeżeli dostępna jest nazwa numeru rozmówcy w systemie, to jest ona wyświetlana na przemian z numerem. (W celu uzyskania informacji na temat dostępności tej funkcji w systemie należy skontaktować się z administratorem systemu).

#### Informacje o stanie

Informacje o stanie wyświetlane podczas połączeń wewnętrznych:

|  |  |  | Wywoływany numer jest zablokowany. |
|  |  |  | Wywoływany numer wewnętrzny jest zajęty. |
|  |  |  | Połączenie przychodzące. |
|  |  |  | Wywoływany numer wewnętrzny jest wolny. |
|  |  |  | Wywoływany numer wewnętrzny jest wolny na linii 2. |
|  |  |  | Ingerencja w połączenie. |
|  |  |  | Połączenie zostało zawieszone przez drugiego abonenta. |
|  |  |  | Ponowne nawiązanie zawieszonego połączenia. |
|  |  |  | Tryb rozmowy. |
|  |  |  | Numer nieznany. |
|  |  |  | Kolejkowanie. |
|  |  |  | Pod wywoływanym numerem wewnętrznym jest zapisana informacja tekstowa. |
|  |  |  | Pod wywoływanym numerem wewnętrznym jest zapisana informacja głosowa. |
|  |  |  | Nieodebrane połączenia |
\ |  |  |  | Informacja o temperaturze w miejscu zainstalowania czujnika i jej tendencji (spadkowa lub wzrostowa), jeżeli do centrali podłączony jest czujnik temperatury. |

© Ericsson Enterprise 2004