BusinessPhone — telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212
System skrzynki głosowej

## Włączanie skrzynki głosowej

Przekierowanie numeru wewnętrznego do indywidualnej lub wspólnej skrzynki głosowej.

2F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij.

Wybierz numer indywidualnej lub wspólnej skrzynki głosowej.

Informacje na temat zdefiniowanego numeru systemu poczty głosowej można uzyskać od administratora systemu.

2F

Naciśnij.

Przekierowanie

Naciśnij.

Wciśnij, aby zakończyć procedurę.

Po włączeniu funkcji przekierowania wywołań do skrzynki głosowej lampka przekierowania świeci cały czas.

Uwaga:

W celu codziennego użytku zaleca się uzyskanie u administratora systemu zdefiniowania indywidualnej lub wspólnej skrzynki głosowej jako zaprogramowanego numeru przekierowania. Po jej zdefiniowaniu wystarczy nacisnąć 2F + Przekierowanie , aby uaktywnić skrzynkę głosową.

Administrator systemu może również zdefiniować, czy skrzynka głosowa będzie włączana w przypadku braku odpowiedzi na połączenie po upływie pewnego czasu lub w przypadku, gdy numer wewnętrzny będzie zajęty.

© Ericsson Enterprise 2004