BusinessPhone – Dialog 4222 Office
Другие полезные функции

## Тональные сигналы DTMF

Функция DTMF используется для управления работой автоответчиков и других устройств связи.

Снимите трубку.

Выполните внутренний или внешний вызов, чтобы связаться с нужным устройством.

После получения ответа на вызов вы можете продолжать набирать цифры, которые будут посылаться как цифры DTMF (тональные сигналы) на вызванное устройство, чтобы включить нужные функции.

© Ericsson Enterprise 2005