BusinessPhone – Dialog 4222 Office
Средства ISDN

## Ответ на входящие звонки из ISDN-линии

Звонок, мигающая лампочка в клавише Line и дисплей указывают на поступление входящего вызова. Может произойти один из следующих случаев.

Пример 1:

Общедоступная сеть предоставляет номер вызывающего абонента.

Г-н Иванов звонит с общедоступного номера 0 181100 4736.

Пример 2:

Вызывающий абонент включил функцию «Защита номера». (Подавление номера вызывающего абонента.)

Пример 3:

Общедоступная сеть не может предоставлять номер вызывающего абонента, в этом случае будет отображаться обычный номер внешней линии.

Пример 4:

Вызов был переадресован в общедоступную сеть; будут отображаться и набираемый номер, и номер переадресации.

© Ericsson Enterprise 2005