BusinessPhone – Dialog 4222 Office
Средства ISDN

## Идентификация номера

Основным отличием от общедоступной аналоговой сети является идентификация номера между связывающимися сторонами.

Когда вы устанавливаете внешний исходящий вызов, вызываемой стороне будут передаваться общедоступный номер вашей системы и ваш дополнительный номер. Если номер вызываемой стороны отличается от набранного (например, в результате переадресации), вы также получите номер ответившего абонента.

Когда вы отвечаете на внешний входящий вызов со своего телефона (или с другого телефона), вы увидите на дисплее номер вызывающего абонента. Этому абоненту будет передан ваш общедоступный номер.

Если в вашей системе имеется имя абонента, осуществляющего внешний вызов, оно будет показано вместо номера. (Свяжитесь с вашим администратором системы, чтобы узнать, включена ли в систему эта функция.)

© Ericsson Enterprise 2005