BusinessPhone – Dialog 4222 Office
Настройки

## Программирование функции

Как запрограммировать функцию на клавишу А.

Примечание:

Некоторые функции можно также запрограммировать как индивидуальные сокращенные номера, см. раздел Сокращенные номера.

Нажмите для перехода в режим программирования.

Нажмите нужную программируемую клавишу.

Введите код функции.

См. раздел Коды функций и требующиеся данные.

Снова нажмите программируемую клавишу.

Введите добавочный номер.

См. раздел Коды функций и требующиеся данные.

Снова нажмите программируемую клавишу.

Продолжайте, как описано в разделе «Вариант сигнала вызова».

Или:

Нажмите для завершения программирования.

Приблизительно через 10 секунд функциональная клавиша будет активирована

#### Выбор характера звонка

Выберите вариант сигнала вызова (0–4).

См. раздел Коды функций и требующиеся данные.

Нажмите программируемую клавишу еще раз.

Нажмите для завершения программирования.

Приблизительно через 10 секунд функциональная клавиша будет активирована.

Пример:

Программирование контроля линии 204 на клавишу A, с сигналом вызова 1. Допустимые коды функций см. в разделе Коды функций и требующиеся данные.

Наберите для перехода в режим программирования.

Нажмите нужную программируемую клавишу.

Выберите код функции контроля.

Нажмите программируемую клавишу еще раз.

Введите внутренний номер.

Нажмите программируемую клавишу еще раз.

Нажмите, чтобы выбрать вариант сигнала вызова.

Нажмите программируемую клавишу еще раз.

Нажмите для завершения программирования.

© Ericsson Enterprise 2005