BusinessPhone – Dialog 4222 Office
Другие полезные функции

## Вызовы IP

Чтобы уменьшить загрузку сети, качество голосовой связи снижено. Если вы подключены к внутренней сети передачи данных, соединение IP устанавливается автоматически. Чтобы уменьшить загрузку сети, качество голосовой связи снижено.

Если качество голосовой связи неприемлемо, вы можете отключить вызов IP и переключиться на вызов non-IP (альтернативная сеть). Переключение с сети IP на сеть non-IP происходит во время разговора, поэтому прерывать разговор не нужно.

Если вы хотите переключиться на сеть non-IP во время разговора, выполните следующее:

Справка

Нажмите.

Нажмите.

Во время этой процедуры другая сторона переводится в режим удерживания. По окончании процедуры вы услышите специальный сигнал вызова, и разговор будет продолжен по сети non-IP.

Примечание:

Переключение на сеть non-IP можно выполнить только в том случае, если первоначальным вызовом является вызов IP; в противном случае вы услышите тональный сигнал блокировки.

© Ericsson Enterprise 2005