BusinessPhone – Dialog 4222 Office
Средства ISDN

## Ответ на входящие звонки из ISDN-линии

Ответьте на внешний вызов как обычно.

Если вызываемый абонент тоде подключен к цифровой линии, ваш общедоступный номер будет показан у него на дисплее.

Если номер ответившего абонента отличается от того, который вы набрали (например, переадресация или перехват с другого внутреннего номера), на дисплее будет показан новый нмоер.

Пример:

Номер вызываемого абонента 0 181100, добавочный номер 4736

При вызове добавочного номера 4736 отвечает добавочный номер 5446.

Если вызываемый абонент включил функцию запрета отображения номера, на вашем дисплее будет показываться следующая информация.

© Ericsson Enterprise 2005