BusinessPhone – Dialog 4222 Office
Исходящие вызовы

## Индивидуальные сокращенные номера с использованием программируемых клавиш

Вы можете сохранить внешние номера, которые вы используете наиболее часто, во втором слое программируемых клавиш. Эту процедуру можно также использовать, если вы хотите запрограммировать функцию, которую можно активировать и деактивировать с помощью цифрового кода.

2-ая

Нажмите.

Михаил Н.

Чтобы установить соединение или активировать код (предварительно запрограммированный).

#### Программирование персонального сокращенного номера

Как запрограммировать внешние номера или коды набора для программируемых клавиш.

Нажмите для перехода в режим программирования.

2-ая

Нажмите.

Нажмите программируемую клавишу.

Введите код (коды) доступа внешней линии и нужный общедоступный номер.

Примечание:

Код, используемый для выхода на внешнюю линию, зависит от конфигурации системы. Его длина может достигать 24 знаков.

Примечание:

Если ваша общедоступная сеть требует ожидания второго тонального сигнала, нажмите клавишу «2-ая», а затем клавишу «2».

или:

Введите код набора (максимум 4 цифры).

Снова нажмите программируемую клавишу.

Нажмите для завершения программирования.

Примечание:

Клавиши двойного назначения позволяют сочетать на одной клавише индивидуальные сокращенные номера и другие функции, например набор по имени. Чтобы написать имена рядом с клавишами, нужно снять прозрачную крышку. Поместите имя, относящееся к индивидуальному сокращенному номеру, в нижнюю строку, чтобы указать, что это вторичная функция.

© Ericsson Enterprise 2005