BusinessPhone – Dialog 4222 Office/Dialog 3211 и 3212
Исходящие вызовы

## Сокращенные номера

Используя сокращенные номера, вы можете выполнять нужные вызовы с помощью нажатия всего нескольких клавиш. Часто используемые внешние номера сохраняются на учрежденческой АТС в виде «общих сокращенных номеров».

Ваши индивидуальные внешние чаще всего используемые номера (называемые сокращенными номерами) можно сохранять и обращзаться к ним с использованием второго слоя программируемых клавиш телефона, дополнительной наборной панели или цифровых клавиш 0 - 9.

Примечание:

Функции, активируемые/деактивируемые с помощью цифрового кода, например, *32* и #32# для функции напоминания, тоже можно сохранять как индивидуальные сокращенные номера.

У вас есть две возможности для программирования индивидуальных сокращенных номеров или функций:

#### Вариант 1 - С использованием программируемых клавиш

4 отдельных индивидуальных сокращенных номера можно запрограммировать с использованием программируемых клавиш, и 17 - с использованем дополнительной панели клавиш (только Dialog 4222 Office). См. раздел Индивидуальные сокращенные номера с использованием программируемых клавиш.

#### Вариант 2 - С помощью номеронабирателя

Для клавиш от 0 до 9 можно запрограммировать 10 индивидуальных сокращенных номеров. См. раздел Индивидуальные сокращенные номера с использованием номеронабирателя.

Кроме того, можно запрограммировать на телефоне еще 4 программируемые клавиши (см. вариант 1).

Примечания:

Эта процедура очень полезна, если вы не используете панель клавиш.

При использовании Dialog 4222 Office с дополнительной панелью клавиш все индивидуальные сокращенные номера, запрограммированные с использованиеми номеронабирателя, будут сохраняться в первых 10 программируемых клавишах этой панели, см. схему ниже:

© Ericsson Enterprise 2004