BusinessPhone – Dialog 4222 Office/Dialog 3211 и 3212
Другие полезные функции

## Спаренная конфигурация

Тандемная конфигурация – это блок, состоящий из двух телефонов, использующих один и тот же абонентский номер. Один из телефонов назначается «Ведущим», а другой «Ведомым». Эта функция расширяет возможности связи для тех абонентов, у которых, например, есть телефон на столе («ведущий»), но им необходимо перемещаться по зданию компании с собственным переносным телефоном («ведомый»). Обычно тандемная конфигурация работает следующим образом:

#### Чтобы включить тандемную конфигурацию

Secondary on/off

Нажмите клавишу «Вкл./выкл. ведомого» (запрограммировано заранее).

или:

Нажмите, чтобы зарегистрироваться на втором (ведомом) телефоне.

Для входящих вызовов:

- Оба телефона рассматриваются как один единственный номер.

Для исходящих вызовов:

- Оба телефона рассматриваются как два разных номера.

#### Чтобы выключить тандемную конфигурацию

Secondary on/off

Нажмите клавишу «Вкл./выкл. ведомого» (запрограммировано заранее).

или:

Нажмите, чтобы отменить регистрацию на ведомом телефоне.

Для входящих вызовов:

- Вызвать «ведомый» телефон невозможно, а «ведущий» телефон работает как обычный автономный аппарат.

Для исходящих вызовов:

- Оба телефона рассматриваются как два разных номера.

#### Перемещение вызова между спаренными телефонами

Inquiry

Нажмите клавишу «Запрос» и наберите свой абонентский номер.

Transfer

Нажмите клавишу «Передача».

© Ericsson Enterprise 2004