BusinessPhone – Dialog 4222 Office/Dialog 3211 и 3212
Описание

## Тональные сигналы

Тональные сигналы слышны в трубке.

Тональный сигнал готовности (Система готова принять цифры) |  |
Специальный тональный сигнал готовности (Система готова принять цифры, на линии включена переадресация) |  |
Тональный сигнал вызова (Сигнал вызова для вызываемого абонента) |  |  |  | – повторяется через 4 секунды |
Специальный тональный сигнал вызова (Сигнал вызова для линии 2) |  |  |  | – повторяется через 4 секунды |
Тональный сигнал «занято» (Вызываемый абонент занят) |  |
Тональный сигнал недоступности номера (Вызываемый номер недоступен или не подключен) |  |
Тональный сигнал ожидания вызова |  |  |  |  |
Тональный сигнал блокировки (Вызов нельзя выполнить из-за перегрузки, или вызываемая линия блокирована) |  |
Тональный сигнал подтверждения (Подтверждение доступа к запрошенной функции) |  |
Тональный сигнал вмешательства в разговор (Посылается всем участникам при вмешательстве в разговор) |  |

### Сигналы

Из телефона раздаются сигналы звонка.

Сигнал внутреннего вызова |  |  |  | – повторяется через 4 секунды |
Сигнал внешнего вызова |  |  |  | – повторяется через 4 секунды |
Сигнал автоматического обратного вызова |  |

Примечание:

Описанные в данном руководстве тональные сигналы и сигналы звонка относятся к стандартной системе, но могут меняться в зависимости от страны.

© Ericsson Enterprise 2004