BusinessPhone – Dialog 4222 Office/Dialog 3211 и 3212
Переадресация вызовов

## Индивидуальная переадресация вызовов

Эта функция позволяет переадресовать ваши вызовы на внутренние или на внешние номера, в частности, на любой абонентский номер, на добавочный номер вашего коллеги, на внешний номер, или на общий сокращенный номер (например, номер вашего мобильного телефона).

Примечание:

Для предотвращения неправильного использования, внешняя индивидуальная переадресация вызовов для вашего добавочного номера может быть заблокирована, см. раздел Безопасность.

#### Программирование и включение индивидуальной переадресации вызовов

Переадресация ваших вызовов на внутренний номер.

2nd

Нажмите клавишу «Вторая функция».

Diversion

Нажмите клавишу «Переадресация» и наберите новый
абонентский номер.

Любой абонентский номера

2nd

Нажмите клавишу «Вторая функция».

Diversion

Нажмите клавишу «Переадресация».

Тональный сигнал подтверждения. Лампа переадресации загорается и остается зажженной. На дисплее отображается текущее состояние функции «За мной».

Нажмите, чтобы закончить процедуру.

У вас сохраняется возможность выполнять вызовы в обычном режиме. Специальный тональный сигнал готовности напоминает о том, что включена переадресация вызовов.

Примечание:

Невозможно включить внутреннюю индивидуальную переадресацию вызовов, если уже включена внешняя индивидуальная переадресация вызовов.

#### Отмена внутренней переадресации вызовов

2nd

Нажмите клавишу «Вторая функция».

Diversion

Нажмите клавишу «Переадресация».

Индивидуальная переадресация отменена. Лампа гаснет.

#### Программирование и активация нового номера внешней переадресации вызовов

Чтобы установить новый номер индивидуальной внешней переадресации вызовов:

Наберите.

Наберите код (одна или несколько цифр) внешнего вызова и введите новый номер внешней переадресации вызовов.

Максимальная длина – 24 цифры.

Примечание:

Выбор кода доступа внешней линии зависит от конфигурации системы.

Примечание:

Если ваша телефонная сеть общественного пользования требует ожидания второго тонального сигнала готовности, нажмите .

Нажмите, чтобы включить индивидуальную переадресацию вызовов.

Тональный сигнал подтверждения.

Нажмите, чтобы закончить процедуру.

Примечание:

После выполнения этой процедуры наберите свой добавочный номер, чтобы проверить правильность выполнения установки внешней переадресации вызовов. Это позволит вам убедиться в том, что номер был запрограммирован правильно, и ваши вызовы не будут попадать по ошибке другому лицу.

#### Отмена внешней переадресации вызовов

Нажмите.

Нажмите.

Примечание:

Запрограммированный номер переадресации не удаляется из памяти, а происходит только прекращение переадресации.

#### Возобновление внешней переадресации вызовов

Переадресация ваших вызовов на внешний номер.

Наберите, чтобы включить запрограммированную внешнюю переадресацию вызовов.

У вас сохраняется возможность выполнять вызовы в обычном режиме. Специальный тональный сигнал готовности напоминает о том, что включена переадресация вызовов. Дисплей покажет, что вы активировали внешнюю переадресацию.

Нажмите.

© Ericsson Enterprise 2004