BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Beskrivelse

## Dialog 3213 Executive

1 Display

3x40 tegn. Se afsnit Displayoplysninger.

2 Menutaster

Funktionerne afhænger af trafikstatus og vises på displayets sidste linie. Når du bliver bedt om at (se display), skal du blot trykke på den aktuelle tast for at få adgang til funktionen.

3 2.

Tast for adgang til sekundære tastfunktioner (disse funktioner er angivet på den tilsvarende tasts anden linie).

4 Meddelelse/Info

a. |  | Sende og modtage meddelelser. Se afsnit Meddelelser.

b. |  | Indtaste information. Se afsnit Fraværsmeddelelse.

5 Dobbeltfunktions-programmerbare taster (A–N)

Nummerlagring, programmeringsfunktioner.

6 Dobbeltfunktions-programmerbar tast (C) / Headset tast

a. |  | Nummerlagring og programmeringsfunktioner.

b. |  | Headset-funktionen er kun tilgængelig, når den valgfrie enhed (DBY 410 02) er installeret. Headset-tasten programmeres af systemadministratoren. Se afsnit Tilbehør.

7 Transport / Viderestilling

a. |  | Transport af et igangværende opkald. Se afsnit Under et opkald.

b. |  | Aktivere/Deaktivere viderestilling. Se afsnit Viderestilling af opkald.

8 Forespørgsel / Konference

a. |  | Foretage en forespørgsel til en intern eller ekstern part.

b. |  | Etablere en telefonkonference. Se afsnit Under et opkald.

9 Linie 2 / Læs &

a. |  | Linietast 2 for ind- og udgående opkald.

b. |  | Læse information. Se afsnit Fraværsmeddelelse.

10 Linie 1 / Gem/Genkald

a. |  | Linietast 1 for ind- og udgående opkald.

b. |  | Gemme eller genkalde et eksternt nummer. Se afsnit Udgående opkald.

11 Lydstyrke

Justering af lydstyrken. Desuden space/backspace i skrivemodus. 12

Mute

Tænde og slukke mikrofonen. Se afsnit Under et opkald.

13 Højttaler til/fra

Tænde og slukke højttaleren. Se afsnit Under et opkald.

14 Slet

Afbryde samtaler eller slette displayet under programmering.

15 Mikrofon

16 Ekstra sidemodul (A–Q)

17 dobbeltfunktions-programmerbare taster pr. sidemodul. Der kan tilsluttes fire moduler.

Bemærk:

Hvis der monteres ét eller to sidemoduler, kan du bruge sidemodulet DBY 409 01. Men hvis der tilsluttes tre eller fire sidemoduler, skal alle sidemoduler være af typen DBY 409 02.

17 Højttaler

18 Håndsæt med høreapparatsfunktion

Bemærk:

Håndsættet kan indeholde små metaldele i området ved ørehætten.

© Ericsson Enterprise 2003