BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
BEA-valintaikkunoiden kuvaus

## DSS-yhteys

Lisänäppäimistö-valintaikkunassa on vuorovaikutteinen DSS-yksikön tai ‑yksiköiden kuva. Lyhenne DSS tulee sanoista Direct Station Select, mikä tarkoittaa järjestelmäpuhelimeen kytkettyä lisänäppäimistöä.

Punainen merkkivalo osoittaa, että näppäimeen on määritetty toiminto, yksilöllinen lyhytnumero tai molemmat. Voit tarkastella lisänäppäimistön toimintonäppäinparametrien arvoja eli näppäimen nimeä, toimintoa, näppäimeen liitettyä numeroa tai tunnusta ja yksilöllistä lyhytnumeroa siirtämällä hiiren osoittimen DSS-yksikön toimintonäppäimen kohdalle.

Valitsemasi näppäimen kohdalle tulee vihreä merkki. Sulje ponnahdusikkuna napsauttamalla valitsemaasi näppäintä. Näyttöön tulee Näppäinparametrit-ikkuna. Tässä valintaikkunassa voit muuttaa näppäimen toiminnon, näppäimeen määritetyn numeron tai tunnuksen ja valita soittoäänen sekä prioriteetin, jos ne ovat käytettävissä. Katso myös kohta Näppäinparametrit.

Tee haluamasi muutokset. Jos muuttamasi arvot ovat oikein, tallenna ne järjestelmään napsauttamalla ohjauspalkin tallennuspainiketta.

#### Toiminnot

lataa uudelleen |  | Noutaa ohjelmoidun numeron järjestelmästä. |
edellinen |  | Tuo näyttöön edelliseen näppäimeen ohjelmoidun toiminnon. |
seur. |  | Tuo näyttöön edelliseen näppäimeen ohjelmoidun toiminnon. |
sulje |  | Sulkee Näppäinparametrit-ikkunan. |

© Ericsson Enterprise 2003