BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Kuvaus

## Dialog 3213 Executive

1 Näyttö

3 x 40 merkkiä. Katso kohta Näytön tiedot.

2 Valikkotoimintonäppäimet

Toiminnot määräytyvät liikennetilan mukaan ja näkyvät näytön alimmalla rivillä. Kun oppaassa mainitaan (katso näyttöä), aktivoi toiminto painamalla kyseistä näppäintä.

3 Vaihto-näppäin

Näppäinten kakkostoimintojen käyttäminen (nämä toiminnot mainitaan vastaavan näppäimen toisella rivillä).

4 Viesti / tiedote

a. |  | Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen. Katso kohta Viestit.

b. |  | Tiedotteen laatiminen. Katso kohta Poissaolotiedote.

5 Ohjelmoitavat kaksitoimintonäppäimet (A–N)

Numeroiden tallentaminen ja toimintojen ohjelmoiminen.

6 Ohjelmoitava kaksitoimintonäppäin (C) / kuulokenäppäin

a. |  | Numeroiden tallentaminen ja toimintojen ohjelmoiminen.

b. |  | Kuuloketoimintoa voidaan käyttää vain lisälaiteyksikön DBY 410 02 kanssa. Järjestelmän pääkäyttäjä ohjelmoi kuulokenäppäimen. Katso kohta Lisävarusteet.

7 Puhelun siirtäminen / soitonsiirto

a. |  | Käynnissä olevan puhelun siirtäminen. Katso kohta Puhelujen aikana.

b. |  | Soitonsiirron aktivoiminen/poistaminen. Katso kohta Puhelunsiirto.

8 Välipuhelu / neuvottelu

a. |  | Välipuhelun soittaminen sisä- tai ulkopuhelun osapuolelle.

b. |  | Neuvottelupuhelun muodostaminen. Katso kohta Puhelujen aikana.

9 Linja 2 / Lue &

a. |  | Linja 2 tulevia ja lähteviä puheluita varten.

b. |  | Tiedotteen lukeminen. Katso kohta Poissaolotiedote.

10 Linja 1 / Tallennus/Toisto

a. |  | Linja 1 tulevia ja lähteviä puheluita varten.

b. |  | Valitun ulkonumeron tallentaminen tai toistaminen. Katso kohta Lähtevät puhelut.

11 Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuuden säätäminen. Myös välinäppäin/askelpalautin kirjoitustilassa. 12

Mykistys

Mikrofonin kytkeminen päälle tai pois päältä. Katso kohta Puhelujen aikana.

13 Kaiutin päällä / pois päältä

Kaiuttimen kytkeminen päälle tai pois päältä. Katso kohta Puhelujen aikana.

14 Purkunäppäin

Puhelun päättäminen tai näytön tyhjentäminen ohjelmoinnin yhteydessä.

15 Mikrofoni

16 Lisänäppäimistö (A–Q)

17 ohjelmoitavaa kaksitoimintonäppäintä lisänäppäimistöä kohti. Voidaan kytkeä neljä lisänäppäimistöä.

Huom.

Jos käytetään yhtä tai kahta näppäimistöä, voidaan käyttää DBY 409 01 -lisänäppäimistöä. Kuitenkin jos käytetään kolmea tai neljää näppäimistöä, kaikkien lisänäppäimistöjen täytyy olla tyyppiä DBY 409 02.

17 Kaiutin

18 Luuri, jossa on kuulokojetoiminto

Huomaa:

Luurin kuulokkeen kansi voi vetää puoleensa pieniä metalliesineitä, jotka tarttuvat kanteen kiinni.

© Ericsson Enterprise 2003