BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Description des boîtes de dialogue BEA

## Appareil

Cette boîte de dialogue constitue la fenêtre principale de l'application. À partir de celle-ci, vous pouvez commencer directement à programmer les touches de fonction de votre téléphone.

La barre de contrôle située au bas de la boîte de dialogue permet d'accéder à vos Paramètres personnels, effectuer une recherche dans le Répertoire, réaliser l'Affectation de groupes PBX, accéder à la boîte de dialogue 'Administration dans laquelle vous pouvez modifier votre mot de passe et à la boîte de dialogue Exporter DCM pour l'impression de vos numéros abrégés individuels sur une étiquette. Pour obtenir de plus amples informations, il vous suffit de cliquer sur le bouton d'aide pour ouvrir la Vue d'ensemble du système BEA et le système d'aide BEA. Pour fermer et quitter l'assistant BEA, cliquez sur le bouton "quitter".

#### Description

La partie centrale de la boîte de dialogue affiche votre téléphone ainsi qu'une zone comportant une brève description de votre extension, notamment :

- le type de téléphone que vous utilisez,
- le numéro de votre extension,
- la carte et le numéro individuel de votre extension,
- les différentes touches de l'appareil,
- le nombre de modules de touches connectés (également appelés DSS pour Direct Station Select), le cas échéant.

Déplacez la souris sur les touches de fonction de votre téléphone pour afficher les paramètres, le nom et la fonction des touches, l'ID/le numéro affecté ainsi que le numéro abrégé individuel. Un témoin lumineux rouge indique qu'une fonction ou qu'un numéro abrégé individuel (ou les deux) a été affecté à la touche.

#### Programmer une fonction ou un numéro abrégé individuel

Cliquez sur les touches de l'appareil dans la zone de description : une nouvelle boîte de dialogue apparaît avec une représentation de votre téléphone. Pour affecter un code de fonction et/ou un numéro abrégé individuel, il vous suffit de cliquer sur l'une des touches de fonction programmables. Un témoin lumineux rouge indique que la touche a déjà été programmée.

Les touches des modèles de touches supplémentaires (unités DSS) sont programmées de la même manière, mais dans une boîte de dialogue séparée. Pour ouvrir la boîte de dialogue Direct Station Select, cliquez sur l'unité DSS connectée dans la zone de description. Une représentation de celle-ci apparaît alors. Pour programmer une touche sur une unité DSS supplémentaire, voir section DSS connectée.

#### Modifier une fonction ou un numéro abrégé individuel

Déplacez la souris sur les touches de fonction de votre téléphone pour afficher les paramètres, le nom et la fonction des touches, l'ID/le numéro affecté ainsi que le numéro abrégé individuel. Un témoin lumineux rouge indique qu'une fonction ou qu'un numéro abrégé individuel (ou les deux) a été affecté à la touche.

En outre, un point vert apparaît sur la touche sélectionnée. Cliquez sur cette touche pour fermer la fenêtre contextuelle et afficher la boîte de dialogue Paramètres de touche. Celle-ci vous permet de modifier la fonction de la touche, l'ID ou le numéro affecté et de sélectionner une option de sonnerie et une priorité, si disponible. Voir aussi section Paramètres de touche.

Apportez les modifications souhaitées aux paramètres de touche. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur "soumettre" dans la barre de contrôle pour enregistrer vos modifications dans le système.

#### Actions

recharger |  | Pour récupérer un numéro programmé du système. |
précédente |  | Pour afficher la programmation de la touche précédente. |
suivante |  | Pour afficher la programmation de la touche suivante. |
fermer |  | Pour fermer la boîte de dialogue Paramètres de touche. |

© Ericsson Enterprise 2003